Załącznik nr 1

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

## Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, [info@falbatros.pl](mailto:info@falbatros.pl), 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na „****Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt – 5 części”**

Znak sprawy: 6/ZO/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 1** | | | |
| **Lampa Owadobójcza Rażąca - 3 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Rozmiary w mm (w/s/g), nie więcej niż:** | **315x355x155 mm** | **mm** |
| 02. | **Waga, nie więcej niż:** | **4,2 Kg** | **Kg** |
| 03. | **Zasilanie, nie mniej niż:** | **230/50 V/Hz** | **V/Hz** |
| 04. | **Zakres działania liniowy, nie mniej niż:** | **10-12 m** | **m** |
| 05. | **Pole działania w m2, nie mniej niż:** | **320 m²** | **m²** |
| 06. | **Stopień ochrony przed wodą, nie mniej niż:** | **IPX3** | **TAK / NIE** |
| 07. | **Klasa izolacji** | **II** | **TAK / NIE** |
| 08. | **Świetlówka, nie mniej niż:** | **2x15W Aktynowa** | **TAK / NIE** |
| 09. | **Żywotność świetlówki, nie mniej niż:** | **1500 h** | **h** |
| 10. | **Kabel** | **Gumowy-kauczuk** | **TAK / NIE** |
| 11. | **Materiał** | **PC-ABS/stal galw. ocynk.** | **TAK / NIE.** |
| 12. | **Napięcie wyładowania, nie mniej niż:** | **5000 V** | **V** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 2** | | | |
| **Kontener socjalny jednoczęściowy** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
|  | **Wymiary zewnętrzne, szr. x dł. x wys., nie mniejsze niż:** | **2450 x 6050 x: 2800 mm** | **mm** |
|  | **Wysokość wewnętrzna, nie mniejszej niż:** | **2430 mm** | **mm** |
| **01.** | **RAMA STALOWA** |  |  |
| **01.1** | **profile otwarte, nie mniejszej niż:** | **3 mm** | **mm** |
| **01.2** | **powierzchnie konstrukcji pokryte warstwą podkładu epoksydowego i poliuretanową powłoką nawierzchniową.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **02.** | **ŚCIANY** |  |  |
| **02.1** | **ściany zewnętrzne z płyty warstwowej EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **02.3** | **połączenia kątowe wykończone obróbkami blacharskimi.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **03.** | **DACH** |  |  |
| **03.1** | **płyta warstwowa EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **03.2** | **docieplenie ze styropianu o gr. nie mniejszej niż:** | **60 mm** | **mm** |
| **03.3** | **poszycie z blachy ocynkowanej o gr. nie mniejszej niż:** | **0,7 mm** | **mm** |
| **04.** | **PODŁOGA** |  |  |
| **04.1** | **płyta warstwowa EPS z rdzeniem ze styropianu o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **04.2** | **płyta cementowo-drzazgowa budowlana o gr. nie mniejszej niż:** | **22 mm** | **mm** |
| **04.3** | **wykładzina przemysłowa PVC, o gr. nie mniejszej niż:** | **2,2 mm** | **mm** |
| **05.** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** |  |  |
| **05.1** | **włącznik natynkowy, biały – 1 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.2** | **gniazdo pojedyncze, hermetyczne z uziemieniem, IP 44 - 1 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.3** | **gniazdo podwójne, hermetyczne z uziemieniem, IP 44, - 2 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.4** | **wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, 4P(3P+N), Typ AC, znamionowy prąd różnicowy 0,03A,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.5** | **lampa hermetyczna 2x36W, LED – 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.6** | **grzejnik elektryczny, konwektor, regulowany termostat, 1 kW, - 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.7** | **zewnętrzna wtyczka i gniazdo 400V, 32A, 5p, umożliwiająca szeregowe łączenie kontenerów.- 1 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **06.** | **STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA** |  |  |
| **06.1** | **okno PVC, białe, jednoskrzydłowe, rozwierne, rozwierno-uchylne, systemowy poszerzony profil,- 1 szt. o wym. nie mniejszej niż:** | **1165 x 1135 mm** | **mm** |
| **06.2** | **drzwi zewnętrzne pełne, metalowe, techniczne, białe, szt. 1. wym. o nie mniejszej niż:** | **900x2050 mm** | **mm** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 3** | | | |
| **Kontener socjalny dwuczęściowy – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
|  | **Wymiary** |  |  |
|  | **Wymiary zewnętrzne kontenera**  **(szer. x dł. x wys.), nie mniejszej niż:** | **2450x6050x2800 mm** | **mm** |
|  | **Wysokość wewnętrzna, nie mniejszej niż:** | **2430 mm** | **mm** |
| **01.** | **RAMA STALOWA** |  |  |
| **01.1** | **rama wykonana zgodnie z kształtowników giętych na zimno z blachy stalowej czarnej – 1 szt. o gr. nie mniejszej niż:** | **3 mm** | **mm** |
| **01.2** | **powierzchnie konstrukcji pokryte warstwą podkładu epoksydowego i poliuretanową powłoką nawierzchniową.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **02.** | **ŚCIANY** |  |  |
| **02.1** | **ściany zewnętrzne z płyty warstwowej EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **02.2** | **ściany wewnętrzne z płyty warstwowej EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **80 mm** | **mm** |
| **02.3** | **połączenia kątowe wykończone korytami kablowymi PVC** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **03.** | **DACH** |  |  |
| **03.1** | **płyta warstwowa EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **03.2** | **docieplenie ze styropianu o gr. nie mniejszej niż:** | **60 mm** | **mm** |
| **03.3** | **poszycie z blachy ocynkowanej o gr. nie mniejszej niż:** | **0,7 mm** | **mm** |
| **04.** | **PODŁOGA** |  |  |
| **04.1** | **płyta warstwowa EPS z rdzeniem ze styropianu o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **04.2** | **płyta cementowo-drzazgowa budowlana o gr. nie mniejszej niż:** | **22 mm** | **mm** |
| **04.3** | **wykładzina przemysłowa PVC, o gr. nie mniejszej niż:** | **2,2 mm** | **mm** |
| **05.** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** |  |  |
| **05.1** | **włącznik natynkowy, biały – 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.2** | **gniazdo pojedyncze, hermetyczne z uziemieniem, IP 44 - 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.3** | **gniazdo podwójne, hermetyczne z uziemieniem, IP 44, - 2 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.4** | **wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, 4P(3P+N), Typ AC, znamionowy prąd różnicowy 0,03A,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.5** | **lampa hermetyczna 2x36W, LED – 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.6** | **grzejnik elektryczny, konwektor, regulowany termostat, 1 kW, - 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.7** | **zagłębiona w ramie zewnętrzna wtyczka i gniazdo 400V, 32A, 5p, umożliwiająca szeregowe łączenie kontenerów. - 1 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **06.** | **STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA** |  |  |
| **06.1** | **okno PVC, białe, jednoskrzydłowe, rozwierne, rozwierno-uchylne, systemowy poszerzony profil,- 2 szt. o wym. nie mniejszej niż:** | **865x1135 mm,** | **mm** |
| **06.2** | **roleta aluminiowa, ocieplona skrzynka, biała - 2 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **06.3** | **drzwi zewnętrzne pełne, metalowe, techniczne, białe, szt. 2. wym. o nie mniejszej niż:** | **900x2050 mm** | **mm** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 4** | | | |
| **Lampa zabiegowa – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Lampa wyposażona w diody LED,** **nie mniej niż:** | **7 szt.** | **szt.** |
| 02. | **Natężenie oświetlenia w odległości 1m,** **nie mniej niż:** | **30 000 Lux** | **Lux** |
| 03. | **Żywotność diod LED,** **nie mniej niż:** | **50 000 godzin** | **godzin** |
| 04. | **Proste ramie z regulacją wysokość** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 05. | **Temperatura światła w Kelvinach,** **nie mniej niż:** | **4500 K ±500** | **K.** |
| 06. | **Napięcie zasilania:** | **230/50 V/Hz** | **V/Hz** |
| 07. | **Moc diody LED,** **nie mniej niż:** | **1 W** | **W** |
| 08. | **Średnica oprawy,** **nie mniej niż:** | **220 mm** | **mm** |
| 09. | **Regulacja wysokości,** **nie mniej niż:** | **126-175 cm** | **cm** |
|  |  |  |  |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 5** | | | |
| **Stół zabiegowy – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Blat o wymiarach wzmocniony płytą OSB od spodu.** | **550 x 1180 mm** | **mm** |
| 02. | **Nogi wyposażone są w stopki z tworzywa sztucznego** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 03. | **Blat kwasoodporny ze stali nierdzewnej** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 04. | **wysokość stołu,** **nie mniej niż:** | **850 mm** | **mm** |
| 05. | **maksymalne obciążenie stołu, nie mniej niż:** | **100 kg** | **kg** |
| 06. | **Stelaż kwasoodporny 304 satyna, pierwszy gatunek** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 07. | **Towar posiada gwarancję producenta.** | **2 lata** | **lata** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.