|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 1** | | | |
| **Piła do cięcia żywopłotów – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Moc, nie mniej niż:** | **0,65/0,9 kW/KM** | **kW/KM** |
| 02. | **Pojemność skokowa, nie mniej niż:** | **21,4 cm³** | **cm³** |
| 03. | **Ciężar bez paliwa, nie więcej niż:** | **4 kg** | **kg** |
| 04. | **Długość listwy tnącej, nie mniej niż:** | **45 cm** | **cm** |
| 05. | **Poziom mocy akustycznej, nie więcej niż:** | **107 dB(A)** | **dB(A)** |
| 06. | **Wartość drgań uchwyt przedni / tylni, nie więcej niż:** | **4,5/4,9 m/s²** | **m/s²** |
| 07. | **Poziom ciśnienia akustycznego, nie więcej niż:** | **95 dB(A)** | **dB(A)** |
| 08. | **Dwustronna listwa tnąca** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 09. | **Zaczep na uchwycie** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 10. | **Elektroniczny układ zapłonowy** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 11. | **Ręczna pompa paliwowa** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 12. | **System antywibracyjny** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 13. | **Jednostronnie ostrzona listwa tnąca** | **TAK** | **TAK / NIE** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 2** | | | |
| **Myjka ciśnieniowa z osprzętem – 2 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Ciśnienie, nie mniej niż:** | **20-180/2-18 bar/MPa** | **bar/MPa** |
| 02. | **Wydajność tłoczenia, nie mniej niż:** | **600 l/h** | **l/h** |
| 03. | **Temperatura doprowadzanej wody, nie więcej niż:** | **60 °C** | **°C** |
| 04. | **Moc przyłącza, nie więcej niż:** | **3 kW** | **kW** |
| 05. | **Ciężar bez wyposażenia, nie więcej niż:** | **18,01 kg** | **kg** |
| 06. | **Ciężar z wyposażeniem, nie więcej niż:** | **22,88 kg** | **kg** |
| 07. | **Waga uwzględniająca opakowanie, nie więcej niż:** | **26 kg** | **kg** |
| 08. | **Zasilanie, nie mniej niż:** | **230/50 V/Hz** | **V/Hz** |
| 09. | **Wymiary (dł. x szer. x wys.), nie więcej niż:** | **463 x 330 x 667 mm** | **mm** |
| 10. | **Złączka, nie mniej niż:** | **¾ "** | **"** |
| 11. | **System szybkozłącza** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 12. | **Pistolet wysokociśnieniowy** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 13. | **Zestaw do mycia domu** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 14. | **Środek do czyszczenia kamienia** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 15. | **Bęben na wąż** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 16. | **Wbudowany filtr wody** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 17. | **Silnik chłodzony wodą** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 18. | **Lanca** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 19. | **System podawania środka czyszczącego** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 20. | **Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 21. | **Uchwyt teleskopowy** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 22. | **Wąż ¾ " 25 m** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 23. | **Dysza do piany** | **TAK** | **TAK / NIE** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 3** | | | |
| **Inkubator - odchowalnik dla ptaków z modułem kontroli wilgotności – 2 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Materiał wykonania:** | **ABS** | **TAK / NIE** |
| 02. | **Wyświetlacz wilgotności:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 03. | **Wyświetlacz temperatury:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 04. | **Regulacja temperatury w zakresie, nie mniej niż:** | **20 - 40 °C** | **°C** |
| 05. | **Alarm temperatur** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 06. | **Średni pobór mocy, nie więcej niż:** | **85 W** | **W** |
| 07. | **Maksymalny pobór mocy, nie więcej niż:** | **150 W** | **W** |
| 08. | **Zasilanie, nie mniej niż:** | **230/50 V/Hz** | **V/Hz** |
| 09. | **Moduł kontroli wilgotności** | **TAK** | **TAK / NIE** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 4** | | | |
| **Zamrażarka- 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Klasa efektywności energetycznej** | **A++** |  |
| 02. | **Zużycie energii w ciągu 24h, nie więcej niż:** | **0,562 kWh / 24h** | **kWh / 24h** |
| 03. | **Zużycie energii w ciągu roku, nie więcej niż:** | **206 kWh/a** | **kWh/a** |
| 04. | **Klasa klimatyczna** | **SN-T** | **TAK / NIE** |
| 05. | **Nadaje się do pracy w niskich temperaturach** | **-15°C** | **°C** |
| 06. | **Poziom szumu, nie więcej niż:** | **40 dB** | **dB** |
| 07. | **Pojemność użytkowa całkowita, nie mniej niż:** | **224 l** | **l** |
| 08. | **Pojemność całkowita brutto, nie mniej niż:** | **232 l** | **l** |
| 09. | **Napięcie, nie mniej niż:** | **220-240 V ~** | **V ~** |
| 10. | **Częstotliwość, nie więcej niż:** | **50 Hz** | **Hz** |
| 11. | **Moc znamionowa, nie więcej niż:** | **1,3 A** | **A** |
| 12. | **Wymiary zewnętrzne (w/s/g), nie więcej niż:** | **1644/600/632 mm** | **/ / mm** |
| 13. | **Wymiary zewnętrzne z opakowaniem (w/s/g), nie więcej niż:** | **1706/617/711 mm** | **/ / mm** |
| 14. | **Ciężar (bez opakowania), nie więcej niż:** | **68,6 kg** | **kg** |
| 15. | **Ciężar (z opakowaniem), nie więcej niż:** | **73,8 kg** | **kg** |
| 16. | **Oznaczenie gwiazdkowe** | **4** | **TAK / NIE** |
| 17. | **Czas przechowywania w przypadku awarii, nie mniej niż:** | **28 h** | **h** |
| 18. | **Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz., nie mniej niż:** | **22 kg** | **kg** |
| 19. | **Ilość szuflad, nie mniej niż:** | **7 szt.** | **szt.** |
| 20. | **Materiał półek** | **Szkło** | **TAK / NIE** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 5** | | | |
| **Lampa Owadobójcza Rażąca - 3 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Rozmiary w mm (w/s/g), nie więcej niż:** | **315x355x155 mm** | **mm** |
| 02. | **Waga, nie więcej niż:** | **4,2 Kg** | **Kg** |
| 03. | **Zasilanie, nie mniej niż:** | **230/50 V/Hz** | **V/Hz** |
| 04. | **Zakres działania liniowy, nie mniej niż:** | **10-12 m** | **m** |
| 05. | **Pole działania w m2, nie mniej niż:** | **320 m²** | **m²** |
| 06. | **Stopień ochrony przed wodą, nie mniej niż:** | **IPX3** | **TAK / NIE** |
| 07. | **Klasa izolacji** | **II** | **TAK / NIE** |
| 08. | **Świetlówka, nie mniej niż:** | **2x15W Aktynowa** | **TAK / NIE** |
| 09. | **Żywotność świetlówki, nie mniej niż:** | **1500 h** | **h** |
| 10. | **Kabel** | **Gumowy-kauczuk** | **TAK / NIE** |
| 11. | **Materiał** | **PC-ABS/stal galw. ocynk.** | **TAK / NIE.** |
| 12. | **Napięcie wyładowania, nie mniej niż:** | **5000 V** | **V** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 6** | | | |
| **Laptop z oprogramowaniem – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Procesor, nie gorszy niż:** | **i5-8265U** |  |
| 02. | **Pamięć RAM, nie mniej niż:** | **8 GB** | **GB** |
| 03. | **Obsługiwana ilość pamięci RAM, nie mniej niż:** | **32 GB** | **GB** |
| 04. | **Ilość gniazd pamięci, nie mniej niż:** | **2 szt.** | **szt.** |
| 05. | **Dysk SSD, nie mniej niż:** | **120 GB** | **GB** |
| 06. | **Dysk HDD, nie mniej niż:** | **1000 GB** | **GB** |
| 07. | **Nagrywarka DVD:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 08. | **Typ ekranu:** | **Matowy, LED, IPS** |  |
| 09. | **Przekątna ekranu, nie mniej niż:** | **17,3"** | **"** |
| 10. | **Rozdzielczość ekranu, nie mniej niż:** | **1920 x 1080** | **1920 x 1080** |
| 11. | **Karta graficzna, nie gorsza niż:** | **UHD Graphics** | **TAK / NIE** |
| 12. | **Wbudowane głośniki stereo** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 13. | **Wbudowany mikrofon** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 14. | **Kamera internetowa, nie gorsza niż:** | **1.0 Mpix** | **Mpix** |
| 15. | **Łączność, nie gorsza niż:** | **LAN 10/100 Mbps** | **Mbps** |
| 16. | **Wi-Fi, nie gorsze niż:** | **802.11 a/b/g/n/ac** | **TAK / NIE** |
| 17. | **Moduł Bluetooth** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 18. | **USB 3.1, nie mniej niż:** | **1 szt.** | **szt.** |
| 19. | **USB 3.0, nie mniej niż:** | **2 szt.** | **szt.** |
| 20. | **USB 2.0, nie mniej niż:** | **1 szt.** | **szt.** |
| 21. | **HDMI, nie mniej niż:** | **1 szt.** | **szt.** |
| 22. | **Czytnik kart pamięci, nie mniej niż:** | **1 szt.** | **szt.** |
| 23. | **RJ-45 (LAN), nie mniej niż:** | **1 szt.** | **szt.** |
| 24. | **Wyjście słuchawkowe** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 25. | **Wejście mikrofonowe** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 26. | **DC-in (wejście zasilania)** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 27. | **Bateria, nie gorsza niż:** | **3-komry, 3500 mAh, Li-Ion** | **TAK / NIE** |
| 28. | **Zainstalowany system operacyjny** | **Windows 10 Home** | **TAK / NIE** |
| 29. | **Oprogramowanie** | **Microsoft Office** | **TAK / NIE** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 7** | | | |
| **Chłodnia, komora mrożnia – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| **01.** | **Wymiary (dł. x szer. x wys.), nie mniej niż:** | **5x4x2,5 m** | **m** |
| **02.** | **Powierzchnia, nie mniejsza niż:** | **50 m2** | **m2** |
| **03.** | **Obudowa komory z płyty poliuretanowej o gr, nie mniej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **04.** | **Podłoga wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.** | **Drzwi z podgrzewaną uszczelką o szer. , nie mniej niż:** | **90 cm** | **cm** |
| **06.** | **Agregat chłodniczy trójfazowy** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **07.** | **Wydajności chłodnicza agregatu przy odparowaniu** | **-25 °C** | **°C** |
| **08.** | **Pobór mocy agregatu, nie więcej niż:** | **2685 W** | **W** |
| **09.** | **Chłodnica wymiary (d+sz+w), nie więcej niż:** | **1050x700x650 mm** | **mm** |
| **10.** | **wydajność chłodnicza przy temperaturze w komorze -18 °C, nie mniej niż:** | **6,69 KW** | **KW** |
| **11.** | **Odszranianie elektryczne o mocy, nie mniejszej niż:** | **3250 W** | **W** |
| **12.** | **Skrzynka sterująca ze sterownikiem elektronicznym** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **13.** | **Zakres pracy chłodni, nie mniejszy niż:** | **+5C do -20 °C** |  |
| **14.** | **Ekologiczny czynnik chłodniczy R449A** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **15.** | **Oświetlenie wnętrza LED IP65** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **16.** | **Regał metalowy x 3szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **17.** | **Gwarancja od daty montażu.** | **12 m-cy** | **m-cy** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 8** | | | |
| **Kontener socjalny – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| **01.** | **RAMA STALOWA** |  |  |
| **01.1** | **rama wykonana zgodnie z kształtowników giętych na zimno z blachy stalowej czarnej S235 – 1 szt. o gr. nie mniejszej niż:** | **3 mm** | **mm** |
| **01.2** | **powierzchnie konstrukcji pokryte warstwą podkładu epoksydowego i poliuretanową powłoką nawierzchniową.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **02.** | **ŚCIANY** |  |  |
| **02.1** | **ściany zewnętrzne z płyty warstwowej EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **02.2** | **ściany wewnętrzne z płyty warstwowej EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **80 mm** | **mm** |
| **02.3** | **połączenia kątowe wykończone białymi systemowymi listwami PVC.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **03.** | **DACH** |  |  |
| **03.1** | **płyta warstwowa EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **03.2** | **docieplenie ze styropianu o gr. nie mniejszej niż:** | **60 mm** | **mm** |
| **03.3** | **poszycie z blachy ocynkowanej o gr. nie mniejszej niż:** | **0,7 mm** | **mm** |
| **04.** | **PODŁOGA** |  |  |
| **04.1** | **płyta warstwowa EPS z rdzeniem ze styropianu o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **04.2** | **płyta wiórowa konstrukcyjna budowlana MFP o gr. nie mniejszej niż:** | **18 mm** | **mm** |
| **04.3** | **wykładzina przemysłowa PVC, o gr. nie mniejszej niż:** | **2,2 mm** | **mm** |
| **05.** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** |  |  |
| **05.1** | **włącznik natynkowy, biały – 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.2** | **gniazdo pojedyncze, hermetyczne z uziemieniem, IP 44 - 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.3** | **gniazdo podwójne, hermetyczne z uziemieniem, IP 44, - 2 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.4** | **wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, 4P(3P+N), Typ AC, znamionowy prąd różnicowy 0,03A,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.5** | **lampa hermetyczna 2x36W, LED – 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.6** | **grzejnik elektryczny, konwektor, regulowany termostat, 1 kW, - 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.7** | **zagłębiona w ramie zewnętrzna wtyczka i gniazdo 400V, 32A, 5p, umożliwiająca szeregowe łączenie kontenerów. - 1 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **06.** | **STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA** |  |  |
| **06.1** | **okno PVC, białe, jednoskrzydłowe, rozwierne, rozwierno-uchylne, systemowy poszerzony profil,- 2 szt. o wym. nie mniejszej niż:** | **865x1135 mm,** | **mm** |
| **06.2** | **roleta aluminiowa, ocieplona skrzynka, biała - 2 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **06.3** | **drzwi zewnętrzne pełne, metalowe, techniczne, białe, , szt. 2. wym. o nie mniejszej niż:** | **900x2050 mm** | **mm** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 9** | | | |
| **Zamrażarka - 2 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Klasa efektywności energetycznej** | **A++** |  |
| 02. | **Zużycie energii w ciągu 24h, nie więcej niż:** | **0,675 kWh / 24h** | **kWh / 24h** |
| 03. | **Zużycie energii w ciągu roku, nie więcej niż:** | **247 kWh/a** | **kWh/a** |
| 04. | **Klasa klimatyczna** | **SN-T** | **TAK / NIE** |
| 05. | **Nadaje się do pracy w niskich temperaturach** | **-15°C** | **°C** |
| 06. | **Poziom szumu, nie więcej niż:** | **40 dB** | **dB** |
| 07. | **Pojemność użytkowa całkowita, nie mniej niż:** | **380 l** | **l** |
| 08. | **Pojemność całkowita brutto, nie mniej niż:** | **403 l** | **l** |
| 09. | **Napięcie, nie mniej niż:** | **220-240 V ~** | **V ~** |
| 10. | **Częstotliwość, nie więcej niż:** | **50 Hz** | **Hz** |
| 11. | **Moc znamionowa, nie więcej niż:** | **0,5 A** | **A** |
| 12. | **Wymiary zewnętrzne (w/s/g), nie więcej niż:** | **917/1285/760 mm** | **/ / mm** |
| 13. | **Wymiary zewnętrzne z opakowaniem (w/s/g), nie więcej niż:** | **1025/1368/8020 mm** | **/ / mm** |
| 14. | **Ciężar (bez opakowania), nie więcej niż:** | **49,0 kg** | **kg** |
| 15. | **Ciężar (z opakowaniem), nie więcej niż:** | **64,0 kg** | **kg** |
| 16. | **Oznaczenie gwiazdkowe** | **4** | **TAK / NIE** |
| 17. | **Czas przechowywania w przypadku awarii, nie mniej niż:** | **45 h** | **h** |
| 18. | **Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz., nie mniej niż:** | **27 kg** | **kg** |
| 19. | **Kosze do zawieszenia, nie mniej niż:** | **2 szt.** | **szt.** |
| 20. | **Odpływ wody z odszraniania:** | **TAK** | **TAK / NIE** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 10** | | | |
| **Przyczepa do przewozu zwierząt – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Wymiary (w/s/g) nie mniej niż:** | **1100x2040x640 mm** | **mm** |
| 02. | **Dopuszczalna masa całkowita nie więcej niż:** | **750 DMC** | **DMC** |
| 03. | **Ładowność nie mniej niż:** | **460 kg** | **kg** |
| 04. | **Masa własna nie więcej niż:** | **290 kg** | **kg** |
| 05. | **Ilość osi:** | **1 szt.** | **szt.** |
| 06. | **Rama i dyszel stalowe ocynkowane ogniowo** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 07. | **Zaczep kulowy** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 08. | **Ściany wykonane z płyt warstwowych gruboścci** | **30 mm** | **mm** |
| 09. | **Podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 10. | **Pojedyncze błotniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 11. | **1 oś niehamowana 750 kg** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 12. | **Koła 155/70 R13** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 13. | **Luk bagażowy w przedniej ścianie nad boxami** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 14. | **Relingi dachowe** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 15. | **Odboje ze stopniem przednie i tylne** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 16. | **Drzwi tylne jednoskrzydłowe** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 17. | **Maty gumowe do boksów** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 18. | **Kołpaki** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 19. | **Instalacja oświetleniowa 12V/ 24V zgodna z przepisami o ruchu drogowym.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 20. | **Gwarancja 12 miesięcy** | **TAK** | **TAK / NIE** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 11** | | | |
| **Zestaw wąż ogrodniczy na wózku z pistoletem spryskującym – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **W pełni zmontowany** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 02. | **Korba** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 03. | **Adapter na kran G 3/4 z redukcja G 1/2** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 04. | **Duże koła** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 05. | **Regulowany uchwyt** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 06. | **Długość rury, nie mniej niż:** | **20 m** | **m** |
| 07. | **Ciężar, nie więcej niż:** | **5,4 kg** | **kg** |
| 08. | **Wymiary dł. x szer. x wys., nie mniej niż:** | **390 x 450 x 700 mm** | **mm** |
| 09. | **Wielofunkcyjny pistolet spryskujący** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 10. | **Ciężar, nie więcej niż:** | **0,2 kg** | **kg** |
| 11. | **Wymiary dł. x szer. x wys., nie mniej niż:** | **180 x 63 x 210 mm** | **mm** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 12** | | | |
| **Kontener socjalny** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
|  | **Wymiary zewnętrzne, szr. x dł. x wys., nie mniejsze niż:** | **2450 x 6050 x: 2800 mm** | **mm** |
| **01.** | **RAMA STALOWA** |  |  |
| **01.1** | **profile zamknięte. nie mniejszej niż:** | **120x120x3 mm oraz 120x80x3 mm** | **mm** |
| **01.2** | **powierzchnie konstrukcji pokryte warstwą podkładu epoksydowego i poliuretanową powłoką nawierzchniową.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **02.** | **ŚCIANY** |  |  |
| **02.1** | **ściany zewnętrzne z płyty warstwowej EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **02.3** | **połączenia kątowe wykończone obróbkami blacharskimi.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **03.** | **DACH** |  |  |
| **03.1** | **płyta warstwowa EPS z rdzeniem ze styropianu, o gr. nie mniejszej niż:** | **80 mm** | **mm** |
| **03.2** | **docieplenie ze styropianu o gr. nie mniejszej niż:** | **60 mm** | **mm** |
| **03.3** | **poszycie z blachy ocynkowanej o gr. nie mniejszej niż:** | **1 mm** | **mm** |
| **04.** | **PODŁOGA** |  |  |
| **04.1** | **płyta warstwowa EPS z rdzeniem ze styropianu o gr. nie mniejszej niż:** | **100 mm** | **mm** |
| **04.2** | **płyta wiórowa konstrukcyjna budowlana MFP o gr. nie mniejszej niż:** | **18 mm** | **mm** |
| **05.** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** |  |  |
| **05.1** | **włącznik natynkowy, biały – 1 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.2** | **gniazdo pojedyncze, hermetyczne z uziemieniem, IP 44 - 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.3** | **gniazdo podwójne, hermetyczne z uziemieniem, IP 44, - 2 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.4** | **wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, 4P(3P+N), Typ AC, znamionowy prąd różnicowy 0,03A,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.5** | **lampa hermetyczna 2x36W, LED – 2 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.6** | **grzejnik elektryczny, konwektor, regulowany termostat, 1 kW, - 1 szt.,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **05.7** | **zagłębiona w ramie zewnętrzna wtyczka i gniazdo 400V, 32A, 5p, umożliwiająca szeregowe łączenie kontenerów. - 1 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **06.** | **STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA** |  |  |
| **06.1** | **okno PVC, białe, jednoskrzydłowe, rozwierne, rozwierno-uchylne, systemowy poszerzony profil,- 2 szt. o wym. nie mniejszej niż:** | **1165 x 1135 mm** | **mm** |
| **06.2** | **roleta aluminiowa, ocieplona skrzynka, biała - 2 szt.** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **06.3** | **drzwi zewnętrzne pełne, metalowe, techniczne, białe, , szt. 2. wym. o nie mniejszej niż:** | **900x2050 mm** | **mm** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 13** | | | |
| **Lampa zabiegowa – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Lampa wyposażona w diody LED,** **nie mniej niż:** | **7 szt.** | **szt.** |
| 02. | **Natężenie oświetlenia w odległości 1m,** **nie mniej niż:** | **30 000 Lux** | **Lux** |
| 03. | **Żywotność diod LED,** **nie mniej niż:** | **50 000 godzin** | **godzin** |
| 04. | **Proste ramie z regulacją wysokość** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 05. | **Temperatura światła w Kelvinach,** **nie mniej niż:** | **4500 K ±500** | **K.** |
| 06. | **Napięcie zasilania:** | **230/50 V/Hz** | **V/Hz** |
| 07. | **Moc diody LED,** **nie mniej niż:** | **1 W** | **W** |
| 08. | **Średnica oprawy,** **nie mniej niż:** | **220 mm** | **mm** |
| 09. | **Regulacja wysokości,** **nie mniej niż:** | **126-175 cm** | **cm** |
|  |  |  |  |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 14** | | | |
| **Stół zabiegowy – 1 szt.** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| 01. | **Blat o wymiarach wzmocniony płytą OSB od spodu.** | **550 x 1180 mm** | **mm** |
| 02. | **Nogi wyposażone są w stopki z tworzywa sztucznego** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 03. | **Blat kwasoodporny ze stali nierdzewnej** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 04. | **wysokość stołu,** **nie mniej niż:** | **850 mm** | **mm** |
| 05. | **maksymalne obciążenie stołu, nie mniej niż:** | **100 kg** | **kg** |
| 06. | **Stelaż kwasoodporny 304 satyna, pierwszy gatunek** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| 07. | **Towar posiada gwarancję producenta.** | **2 lata** | **lata** |

Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniejsze bądź większe niż wymagane dane techniczne, bądź zakreśli w którymś z punktów słowo NIE; jego oferta zgodnie z pkt 13.1.3. zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Część nr 15** | | | |
| **Monitoring cyfrowy** | | | |
| **LP** | **Wymagane  dane techniczne:** | | **Zaoferowane  dane techniczne:** |
| **01.** | **Tubowa kamera IP 2Mpx, ICR, PoE, H.265 – 8 szt.** |  |  |
|  | **Przetwornik obrazu:** | **1/3'' PS CMOS** | **TAK / NIE** |
|  | **Max. rozdzielczość, nie mniejsze niż:** | **1920 x 1080 (2 Mpx)** | **……… x ……… (……Mpx)** |
|  | **Prędkość: max.** | **25 kl/s @ 1080p** | **…… kl/s @ …………..p** |
|  | **Obiektyw:** | **2.8 mm** | **mm** |
|  | **Zasięg oświetlacza, nie mniejsze niż:** | **30 m** | **m** |
|  | **Czułość, nie więcej niż:** | **0 lux (wł. IR)** | **…………….. lux (wł. IR)** |
|  | **Dzień/noc:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR):** | **TAK** | **TAK / NIE** |
| **02.** | **Tubowy adapter montażowy – 8 szt.** |  |  |
|  | **Klasa szczelności,** **nie mniejsze niż:** | **IP 66** | **IP………..** |
|  | **Wymiary: szr. x dł. x wys., nie mniejsze niż:** | **134 x 134 x 55 mm** | **mm** |
| **03.** | **Adapter montażowy – 8 szt.** |  |  |
|  | **Miejsce montażu:** | **Słup** | **TAK / NIE** |
|  | **Przepust na prowadzenie kabla:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Materiał:** | **Stop aluminium** | **TAK / NIE** |
|  | **Wymiary: szr. x dł. x wys., nie mniejsze niż:** | **125,6 x 114 x 20 mm** | **mm** |
| **04.** | **Switch 6-portowy przełącznik sieciowy - 2szt** |  |  |
|  | **4 porty PoE 802.3af / 802.3at,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **2 porty UPLINK fast ethernet** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Moc dla 1 portu PoE, nie mniejsze niż:** | **30 W** | **W** |
|  | **Maksymalna, łączna moc urządzeń podłączonych do portów PoE, nie mniejsze niż:** | **60 W** | **W** |
|  | **Obsługa trybu VLAN** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Zasięg transmisji automatycznego krosowania MDI/MDIX, nie mniejsze niż:** | **100 m (250 m w trybie VLAN)** | **…….m (……. m w trybie VLAN)** |
|  | **zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (do 6 kV) i elektrostatyczne (do 4 kV)** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Obsługa tablicy adresów MAC,** **nie mniejsze niż:** | **1000 wpisów** | **wpisów** |
|  | **Porty: 4x PoE, 2x UPLINK** | **4x PoE, 2x UPLINK** | **x PoE, x UPLINK** |
|  | **Standard PoE: 802.3af / 802.3at** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Przepustowość PoE,** **nie mniejsze niż:** | **10 / 100 Mb/s** | **Mb/s** |
|  | **Przepustowość UPLINK,** **nie mniejsze niż:** | **10 / 100 Mb/s** | **Mb/s** |
|  | **Moc pojedynczego portu PoE,** **nie mniejsze niż:** | **30 W** | **W** |
|  | **Zasięg,** **nie mniejsze niż:** | **100 m / 250 m (VLAN)** | **m / m (VLAN)** |
|  | **Sygnalizacja pracy: Diody LED** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Temperatura pracy: 0...+55 oC** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Zasilanie: 48 - 56V DC (zasilacz w zestawie)** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Wymiary, nie więcej niż:** | **160 x 94 x 27 mm** | **…….. x ………… x ……. mm** |
|  | **Waga, nie więcej niż:** | **0.425 kg** | **kg** |
|  | **Gwarancja producenta, nie mniejsze niż:** | **24 miesiące** | **miesiące** |
| **05.** | **BCS-NVR08015ME-II - 8-kanałowy rejestrator,** |  |  |
|  | **Ilość obsługiwanych kamer:** | **8 szt.** | **szt.** |
|  | **Obsługiwane rozdzielczość nagrywania:** | **8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.3, 1 Mpx** | **Mpx** |
|  | **Bitrate, nie mniejsze niż:** | **80 Mb/s** | **Mb/s** |
|  | **Wyjścia wideo** **nie mniejsze niż:** | **1x HDMI (4K), 1x VGA** | **TAK / NIE** |
|  | **Wejścia audio,** **nie mniejsze niż:** | **1x** | **TAK / NIE** |
|  | **Wyjścia audio,** **nie mniejsze niż:** | **1x** | **TAK / NIE** |
|  | **System operacyjny:** | **Linux** | **TAK / NIE** |
|  | **Interfejs Ethernet:** | **1x RJ-45 (10 / 100 M)** | **TAK / NIE** |
|  | **Standard ONVIF:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Miejsce na dyski twarde, nie mniejsze niż:** | **1** |  |
|  | **Liczba portów USB, nie mniejsze niż:** | **2** |  |
|  | **Kompresja wideo:** | **H.265 / H.264** | **TAK / NIE** |
|  | **Ilość strumieni danych:** | **2** |  |
|  | **Detekcja ruchu:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Strefy prywatności:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Współpraca z kamerami obrotowymi PTZ:** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Temperatura pracy: nie mniejszy zakres niż:** | **-10...+50 °C** | **°C** |
|  | **Obudowa:** | **Smart 1 U** | **TAK / NIE** |
|  | **Zasilanie:** | **12V DC** | **…….V DC** |
|  | **Pobór prądu (bez dysków):** | **0.53 A** | **A** |
|  | **Pobór mocy (bez dysków):** | **6.3 W** | **W** |
|  | **Wymiary, nie mniejsze niż:** | **205 x 205 x 45 mm** | **mm** |
|  | **Waga:** | **0.5 kg** | **kg** |
|  | **Gwarancja producenta:** | **36 miesięcy** | **miesięcy** |
|  |  |  |  |
| **06.** | **Kabel UTP z linką nośną kat.5e x 2 szt.** |  |  |
|  | **Rodzaj: U/UTP,** | **TAK** | **TAK / NIE** |
|  | **Kategoria, nie mniejsze niż:** | **5e** |  |
|  | **linka nośna, nie mniejsze niż:** | **ø 1,6 mm** | **mm** |
|  | **Długość, nie mniejsza niż:** | **610 m** | **m** |
|  |  |  |  |
| **07.** | **Dysk twardy 2TB SATA III** |  |  |
|  | **Przeznaczenie:** | **Monitoring** | **TAK / NIE** |
|  | **Wymiary, nie większe niż:** | **26.1x101.6x147 mm** | **mm** |
|  | **Waga, nie większa niż:** | **600 g** | **g** |
|  | **Techniczne Format dysku, nie mniejszy niż:** | **3.5"** | **"** |
|  | **Rodzaj dysku:** | **HDD** | **TAK / NIE** |
|  | **Pojemność dysku, nie mniejsza niż:** | **2 TB** | **TB** |
|  | **Interfejs:** | **SATA III** | **TAK / NIE** |
|  | **Pamięć podręczna, nie mniejsza niż:** | **64 MB** | **MB** |
|  | **Konfiguracja:** | **Automatyczna** | **TAK / NIE** |
|  | **Zastosowane technologie:** | **S.M.A.R.T. SATA 3** | **TAK / NIE** |
|  | **Prędkość obrotowa, nie mniejsza niż:** | **5400 obr./min.** | **obr./min.** |
|  | **Nominalny czas pracy, nie mniejszy niż:** | **1000000 godz.** | **godz.** |