Załącznik nr 1 Bukwałd, dn. 04.08.2017r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

## Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, [info@falbatros.pl](mailto:info@falbatros.pl), 664 173 828, 664 950 458 publikuje

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na „Wykonanie wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”**

Znak sprawy: 6/ZO/2017

Przedmiotem zamówienia jest budowa wolier stalowych o konstrukcji sferycznej - 3 szt.:

- pierwsza woliera 30x10m w podstawie z zagospodarowaniem wnętrza: podział na 3 sektory:

* jeden zaopatrzony w basen dla ptaków wodnych (materiał plastik twardy lub beton z powierzchnią łatwo zmywalną) o wymiarach 5x3 m zróżnicowanej głębokości do max. 1,2 m z odpływem umożliwiającym łatwe czyszczenie,
* jeden pusty,
* jeden z wejściem do 8 boksów z możliwością regulowania ich wielkości (składane ścianki działowe), boksy do rehabilitacji różnych gatunków ptaków i małych ssaków o precyzyjnej szczelności (w 6 boksach maksymalna wielkość oczka siatki stalowej 3x3 cm, w 2 boksach maksymalna wielkość oczka siatki stalowej 1.25x1.25 cm),

Kopuła z drzwiami z obu krótszych krańców kryta z zewnątrz siatką stalową wkopaną w ziemię na głębokość min. 60 cm dla ochrony przed drapieżnikami, wystającą ponad grunt na wysokość min. 3 m. Grubość siatki stalowej do pokrycia kopuły od zewnątrz do wysokości min. 3 m siatka ocynkowana gr. drutu 2 mm, wielkość oczka maksymalnie 6x6 cm. Całość kopuły od wewnątrz pokrycie siatką wolierową o wielkości oczka 4,5x4,5 cm

- dwie woliery kuliste o średnicy 7 m w podstawie, kryte na zewnątrz tak jak duża kopuła, wewnątrz w jednej pokrycie siatką wolierową o wielkości oczka 4,5x4,5 cm, w drugiej 2,5x2,5 cm, jedno wejście

Obciążenie wg PN – 80 B 020 10

Ocynkowanie według EN - 10 240

Wymaga się, aby w ww. wolierach zastosować fundament mobilny, ocynkowany, nie związany na stałe z gruntem.

Zamówienie obejmuje również prace ziemne potrzebne do prawidłowego posadowienia wolier i budowy (instalacji) basenu dla ptaków wodnych wraz z odpływem wody poza wolierę.

Czas realizacji: 60 dni kalendarzowych