Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Kojec domowy dla zwierząt

2. Zamrażarka skrzyniowa

3. Pojemnik do terapii tlenowej, rozmiar L

4. Stacja intensywnej opieki dla małych zwierząt

5. Mata grzewcza rozmiar 1 - 30 x 40 cm

6. Mata grzewcza rozmiar 2 - 65 x 50 cm

7. Koncentrator tlenu z nawilżaczem

Kojec dla zwierząt:

* Przenośny
* Duże drzwi z przodu
* Całkowicie otwierany dach
* Rozstaw kratki: szer. x wys.: 2,7 x 20,5 cm
* Siatka z niecynkowanej rury stalowej, spawanej, Ø 3 mm / 4 mm
* Lakierowany na czarno
* Rozstaw siatki: szer. x dł.: 1 x 15,3 cm, Ø 2 / 3 mm
* Dół z plastiku, wysokość wanny: 4 cm
* W razie potrzeby można odmontować kółka
* Wymiary wewnętrzne: dł. x szer. z wys.: 105,5 x 66 x 70 cm
* Wytrzymałość do 25 kg
* Instrukcja montażu

Zamrażarka skrzyniowa

* Pojemność całkowita 497 l
* FrostProtect -15°C
* Napięcie 220-240 V ~
* Częstotliwość 50 Hz
* Moc znamionowa 1,5 A
* Klasa efektywności energetycznej E
* Zużycie energii w ciągu 24 h 0,726 kWh / 24h
* Zużycie energii w ciągu roku 294 kWh/a
* Klasa klimatyczna SN-T
* Poziom hałasu 33 dB
* Klasa poziomu emitowanego hałasu B
* Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość 82,5 / 167,5 / 70,2 cm
* Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) 840,0 / 1.903,0 / 733,0 mm
* Ciężar (bez opakowania) 70,3 kg
* Ciężar (z opakowaniem) 76 kg
* Zakres temperatury w komorze zamrażania -14 °C do -28 °C
* Obsługa przyciski
* Regulowane obiegi chłodnicze 1
* Wskaźnik temperatury komora zamrażania
* Awaria: Sygnał ostrzegawczy optyczna i akustyczna
* Ekran FrostControl TAK
* Alarm drzwi wizualny i akustyczny
* Zabezpieczenia przed dziećmi TAK
* Czas przechowywania po usterce według GS 40 h
* Zdolność zamrażania 24h według GS 20,00 kg / 24h
* Oznaczenie gwiazdkowe 4
* Technologia chłodzenia SmartFrost
* System StopFrost TAK
* Rozmrażanie ręczne
* Akumulatory zimna 0
* Kosze do zawieszenia 2
* Maksymalna liczba koszy (zobacz ilustracja) 7
* Odpływ wody z odszraniania TAK

Zestaw: klatka, podstawa, przegroda, dren, nebulizator, 5 dysz Venturiego

* + Wymiary z osłoną (w cm): dł. 54 x szer. 38 x wys. 38
	+ Waga: 2 kg
* Zestaw: klatka, podstawa, przegroda, dren, nebulizator, 5 dysz Venturiego
* Wymiary z osłoną (w cm): dł. 54 x szer. 38 x wys. 38
* Waga: 2 kg

Stacja intensywnej opieki dla małych zwierząt

* Cyfrowa regulacja temperatury o 0,1 °C
* Alarm (dolny i górny) dla nastawionej wartości temperatury
* Przeźroczyste drzwi z blokadą
* Regulowana wentylacja
* Łatwy demontaż dla dokładnego czyszczenia
* Wykonane z antybakteryjnego tworzywa sztucznego
* Wbudowany uchwyt do przenoszenia
* Zasilacz 12 V (możliwe podłączenie do zasilacza samochodowego)
* Możliwość transportu jeden na drugim bez konieczności przebudowy
* Powierzchnia podstawy wew.: 240 x 240 mm
* Całkowita objętość: 9,5 litrów
* Wymiary (w mm): wys: 297 x szer: 270 x głęb: 275

Mata grzewcza rozmiar 1

* Z regulacją temperatury od 35 - 45 °C
* Z zegarem 1-9 godzin
* Niskie napięcie 12 V
* Wodoodporna
* Bezproblemowa w ciągłej eksploatacji
* Napięcie: 12 V
* Zakres temperatur: 35odo 45oC
* Kontrola czasowa

Mata grzewcza rozmiar 2

* Z regulacją temperatury od 35 - 45 °C
* Z zegarem 1-9 godzin
* Niskie napięcie 12 V
* Wodoodporna
* Bezproblemowa w ciągłej eksploatacji
* Napięcie: 12 V
* Zakres temperatur: 35odo 45oC
* Kontrola czasowa

Koncentrator tlenu z nawilżaczem

Koncentrator tlenu i akcesoria stosowane w znieczuleniu.

* + Wysoki poziom bezpieczeństwa pacjenta dzięki alarmom wizualnym i dźwiękowym
	+ Poziom dźwięku: 40 dbA (50 Hz)
	+ Natężenie przepływu regulowane w sposób ciągły od 0,5 – 5 l/min
	+ Stężenie tlenu: 93 % ± 3 %
	+ Pobór energii: około 290 watt na 2 l/min i około 312 watt na 5 l/min
	+ W zestawie wąż O₂ (2,1 m)
	+ Wymiary (w cm): dł. 34 x szer. 30 x wys. 62
	+ Waga: 16,3 kg
* Zawiera: Wąż O₂ (2,1 m)

Nawilżacz bąbelkowy

* nawilża powietrze, generowane przez koncentrator tlenu
* Pasujący do 5-litrowego koncentratora oraz do 10-litrowego koncentratora tlenu